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[bookmark: _GoBack][image: G:\NOSDRA Master\NAOC 18'' Tebida-Brass Pipeline @ Oyeregbene 18\2014-SAR-114\DSCF0310.JPG]              [image: G:\NOSDRA Master\NAOC 18'' Tebida-Brass Pipeline @ Oyeregbene 18\2014-SAR-114\DSCF0311.JPG]   Fig. 4a 8” Cone used for the repair		          Fig. 4b 8” Cone raped with Tape.
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