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[image: G:\NOSDRA Master\NAOC 18'' Tebida-Brass Pipeline @ Oyeregbene 22 A.B & C\2014-SAR-138\DSCF0404.JPG]            [image: G:\NOSDRA Master\NAOC 18'' Tebida-Brass Pipeline @ Oyeregbene 22 A.B & C\2014-SAR-138\DSCF0415.JPG]    Fig. 3a Area badly impacted within/out of ROW	         Fig. 3b Dead Organic Matter/Soil soaked 
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